(module LIPO-2000 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "2000MAH LITHIUM POLYMER (LIPO) BATTERY OUTLINE")
  (tags "2000MAH LITHIUM POLYMER (LIPO) BATTERY OUTLINE")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -0.5588 -29.464 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -0.0508 -29.7688 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -22.86) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -22.86) (end 0 -24.13) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -24.13) (end 0 -31.75) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -31.75) (end 0 -33.02) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -33.02) (end 0 -54.61) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -54.61) (end 62.23 -54.61) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 62.23 -54.61) (end 62.23 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 62.23 0) (end 0 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -22.86) (end -2.54 -22.86) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.54 -22.86) (end -2.54 -24.13) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.54 -24.13) (end 0 -24.13) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -31.75) (end -2.54 -31.75) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.54 -31.75) (end -2.54 -33.02) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.54 -33.02) (end 0 -33.02) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
)
