(module CAP-PTH-2.54 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "2 PTH SPACED 0.1\" APART")
  (tags "2 PTH SPACED 0.1\" APART")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.3208) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.397) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 0 -0.635) (end 0 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
